Приложение №7 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды МО «город Почеп» на 2018г.

Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.                             
                                                                                         
	
Виды работ

	Минимальный перечень работ

	1.
	Ремонт дворовых проездов
	

	2.
	Замена  бордюрного камня
	

	3.
	Ремонт(устройство) площадок перед входом в подъезд
	

	4.
	Установка уличного светильника на стене (диодный)
	Светодиодный светильник РКУ 30W 220V IP66 OSR (CW) шт 1 2 727 2 727 • Вес товара, кг: 1,5 • Тип крепления (тип монтажа): Консольное • Наличие вторичной оптики: Да • Производитель: Россия • Угол свечения, °: 120 • Световой поток, Lm: 3900±15% • Напряжение питания, V: 220 • Потребляемая мощность, W: 30 • Кол-во св.диодов: 30 • Цвет: Белый холодный (CW) • Температура свечения, K: 6000-6500 • Класс защиты, IP: 66 • Тип светодиодов: OSRAM (Германия) • Аналог, W: ДРЛ-125, ДНаТ-70 • Габариты, mm: L382 B80 H60 • Посадочное место, mm: до D50 • Материал: алюминиевый сплав • Покрытие: полимерная краска • Коэффициент пульсации не более, %: 1 • Коэффициент мощности, PF>: 0,9 • Гарантия, лет: 2 • Срок службы светильника, лет: 12

	
	[image: ]
	

	
	[image: ]
	[bookmark: _GoBack]Светодиодный светильник РКУ 30W 220V IP66 GL (CW) шт 1 2 270 2 270 • Вес товара, кг: 1,5 • Тип крепления (тип монтажа): Консольное • Наличие вторичной оптики: Да • Производитель: Россия • Угол свечения, °: 120 • Световой поток, Lm: 3000±15% • Напряжение питания, V: 220 • Потребляемая мощность, W: 30 • Кол-во св.диодов: 60 • Цвет: белый холодный • Температура свечения, K: 6000-6500 • Класс защиты, IP: 66 • Тип светодиодов: GILI (Тайвань) • Аналог, W: ДРЛ-125, ДНаТ-70 • Габариты, mm: L382 B80 H60 • Посадочное место, mm: D50 • Материал: алюминиевый сплав • Покрытие: полимерная краска • Коэффициент пульсации не более, %: 1 • Коэффициент мощности, PF>: 0,9 • Гарантия, лет: 1 • Срок службы светильника, лет: 10

	5.
	Установка скамеек
	
[image: http://megastroy32.ru/wp-content/uploads/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%BA%D1%81.jpg]Размер (м)
1,22x0,38x0,45



	6.
	Установка урн для мусора
	Урна УУ3
Размер (м)
0,33х0,2х0,6, 
[image: Урна УУ3]24л


	Дополнительный перечень работ

	1.
	Установка ограждений газонов, игровых, спортивных площадок

	[image: 6]Газонное ограждение 

	2.
	Стойка для сушки белья
	Стойка для сушки белья
Размер (м)1x2[image: ]

	3.
	Песочница
	МФ 3.011 Песочница L=2000 мм

Размер (м)2,0х2,0х0,32
[image: ]


	4.
	Столик для песочницы овальный
	МФ 3.052 Столик для песочницы овальный
Размер (м)0,79х0,39х0,38


[image: http://atrix16.ru/upload/iblock/b4b/b4b61fb1c7b30f3513304e0e82c6fe9a.jpeg]

	5.
	Козырек Ромашка
	МФ 3.05 
Размер (м)1,66х2,5

[image: http://atrix16.ru/upload/iblock/3c6/3c6d7ab521fcf37399d12666bd28a1fd.png]

	6.
	Гимнастический комплекс   ГК-007-Ст


	Размер (м)
1,4х1,25х2,6м

[image: \\nas\shared\ОБМЕН\ДИЗАЙНЕР АЛЕКСЕЙ\Для Сайта\Моск сайт Воркаут\Воркаут стандарт\ГК-007-Ст.jpg]

	7.
	Горка Детская 1.1


	Размер (м)
2.72х0.84х2.3
[image: Снимок экрана (77)]
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